Troškovnik

**PREDMET NABAVE: ZAMJENA I UGRADNJA PVC STOLARIJE NA STAKLENE STIJENE ŠKOLE**

**VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**

|  |
| --- |
| **TROŠKOVNIK**  |
| **Red. br.** | **OPIS ARTIKLA:** | **Oznaka ponuđenog artikla i naziv proizvođača** | **Jedinica mjere** | **Okvirna količina** | **Jedinična cijena (eura bez PDV)** | **Ukupno (eura bez PDV)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
| . | Izrada PVC STOLARIJE od 6-komornog profila sa čelikom u štoku i krilu sa protuprovalnim okovom.Sa certifikatom Građevinskog Instituta Zagreb.Toplinski koeficijent profila Uw-0,93W/m2K  |  |  |  |  |  |
|  | Stijena: 3560x3730 mmBoja: bijelaStaklo IZO Toplinski koef. prozora Uw=1,06 |  | kom | 2 |  |  |
|  2. | Stijena: 3460 x 2630 mmBoja: bijelaStaklo IZOToplinski koef. prozora Uw=1,06 |   | kom | 2 |  |  |
| 3. | Stijena: 3300 x 7000 mmBoja: bijelaStaklo IZOToplinski koef. prozora Uw=1,07 |  | kom | 1 |  |  |
| 4. |  Ulazna vrata otvaranje van dimenzije: 3800 x3730 mmBoja: bijelaStaklo IZOKočnice za vrataToplinski koef. prozora Uw=1,05 |  | kom | 1 |  |  |
| 5. | Vađenje i ugradnja stolarije |  | kom | 1 |  |  |
| 6.  | Odvoz i zbrinjavanje starih prozora |  | kom | 1 |  |  |
| 7. | Vanjske klupice bijela Š do 25 cm, plastificiran lim  |  | m  | 15 |  |  |
| 8. | Ugradnja vanjskih klupica |  | m | 15 |  |  |
| 9. | Obrada špalete iznutra, žbukom stiropolom, silikonom |  | m  | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO (bez PDV-a)** |  |
| **PDV 25 %** |  |
| **SVEUKUPNO (sa PDV-om)** |  |

ZA PONUDITELJA:

 Ime i prezime te potpis ovlaštene osobe

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_